BALKONGBYGGNATION (från WMP Balkong)
Att tänka på inför kommande måttagning av dörrar.

Du står inne i lägenheten, och tänker dig balkongen utanför.

Hur vill du ha dörren: inåtgående, utåtgående?
Att tänka på: med utåtgående dörr tar den plats av balkongen,

eftersom dörren monteras på den yttre delen av fasaden.

Med inåtgående dörr går varje dörrhalva ca 15-20 cm in i rummet.
Vilken dörrhalva önskar du öppna först,(höger eller vänster)= gångdörr.

Standard är handtag i gångdörren med barnspärr.

Mötesdörren öppnas med spärr upptill samt nertill.

Du kan få handtag även i mötesdörren vilket innebär att du

kan öppna båda halvorna med handtag, och att dörren kan spärras
i öppet läge
Kostnad för extra spanjolett (handtag i mötesdörr)
 1.200 kr

Du kan välja på handtag med barnspärr eller med plats för låscyliner.

Låscylinder ingår ej,  (gäller gångdörren) kostnad 
        0 kr.

Element: Har du speciellt önskemål om element bör detta meddelas

i samband med måttagning.

Alternativen är: Flytta befintligt till vägg på sidan om dörren, 
rören kan komma att behöva dras i tröskel .

Montera bort det gamla och ersätta detta med en standardradiator

på lämplig sida om dörr, Rören kan komma att behöva dras i tröskel.
Konvektor i tröskel, rekommenderas ej, enär effekten endast kan

bli 400 w, i extremt litet utrymme kan detta vara ett alternativ.

Tilläggspriser.
PRIS:
flytt av befintlig radiator till sida om dörr


varifrån befintliga rör kommer

      0


Ny standardradiator 


3.400
                  Elementdragningen (rör) genom tröskeln 
1.400

Konvektor i tröskel


6.800
Hjälp med att hitta det bästa alternativet får du också i samband med

måttagningen. 
Har du frågor ring mig gärna 018  36 53 97, Christina WMP Balkong AB
